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TF02-Pro TTL接口在开源飞控Pixhawk（PX4）固件上的应用
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1、概述
通过本文档的概述，能够让初次使用测试者快速了解测试TF02-Pro在开源飞控Pixhawk（PX4）固件的操作流程。
本文档适用的产品型号： TF02-Pro-TTL（测试前确认产品硬件版本以及固件版本）。 
2、测试准备 
工具准备      PC 上位机 windows 系统        1 台 
4P 杜邦线                      1 台 
TF02-Pro-TTL                 1 台
              Pixhawk（PX4固件）            1台
3、固件烧写
使用QGC地面站进行固件升级，进入QGC的Vehicle Setup -> 固件 页面
[image: ]
使用USB连接上飞控，在弹出的固件设置中选择PX4Pro，勾选高级设置，选择自定义固件
[image: ]

加载我们的测试固件后，进入升级过程。
[image: ]
等待升级进度条完成
[image: ]
4、硬件配置
飞控分别连接雷达和电脑 （注意雷达ID和电脑所设置ID匹配）  如下图所示：
c[image: ]
（接线图）

 [image: f73edd1c451de2b9890d0bd66f36192]
（实物图-仅供参考）
5、参数设置
进入设置中的参数页面，搜索框输入关键字TF可方便查找，找到SENS_TFMINI_CFG（选择一个飞控串口），如下图
[image: ]
重启设备后，可以看到下图所示内容：
[image: ]
参数说明如下：SENS_TFMINI_CFG（选择一个飞控串口）
SENS_TFMINNI_MAXD (第x个TF设备的最大测距设置，单位cm)
SENS_TFMINNI_MIND (第x个TF设备的最小测距设置，单位cm)
ENS_TFMINI_ROT（设置传感器朝向）
  此处设置串口为TELEM2，最大测距4000cm，最小测距10cm，方向朝前，如下图：
[image: ] [image: ]
      [image: ] [image: ]
重启设备后，可以再飞行界面看到测距数值。
6、数据测试
编辑QGC飞行界面下方的数据表，增加测距显示值
[image: ]
点击笔的标志进入编辑模式，点击数值可修改显示内容，修改测距方向值显示。
[image: ]
修改后显示效果如下
[bookmark: _GoBack][image: ] 
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