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[bookmark: heading_0]1. 方案概述
本方案提供了采用RK3568 Android开发板实现与北醒TF-LC02激光雷达软硬件通信的案例说明。
[bookmark: heading_1]1.1.1 方案中使用的RK3568 Android开发板非北醒公司产品，有需要请自行购买。参考链接：
 7寸工业人机商用安卓linux智能工控触摸串口屏开发板主板hmi模组-淘宝网 (taobao.com)
[bookmark: heading_2]2. 软件准备
开发语言：Android
系统：WIN10系统
开发工具：
此处提供常用开发工具的下载链接，仅供参考
Java JDK
下载链接： 
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
Android Studio
下载链接： 
https://android-studio.en.softonic.com/?ex=BB-1958.0 
[bookmark: heading_3]3. 硬件准备
RK3568 Android开发板
[image: ]
图 1 RK3568 Android开发板背板图

TF-LC02激光雷达
[image: ]
图 2 TF-LC02模组外观示意图
TTL转USB转接板
TF-LC02激光雷达供电为3-3.6V，由于RK3568 Android开发板串口供电为5V，所以选择TTL转USB转接板的3.3V给其单独供电
[image: ]

图 3 TTL转USB转接板
其他
连接线（杜邦线）

[bookmark: heading_4]4. 连接方式
[bookmark: heading_5]4.1 TF-LC02引脚定义
[image: ]
图 5 TF-LC02引脚线序图
[bookmark: heading_6]4.2 连线图
[image: ]
图 5 TTL-USB转换器与TF-LC02、RK3568连线示意图
[image: ]

图 6 TTL-USB转换器与TF-LC02、RK3568连线
[bookmark: heading_7]5. 软件算法
[bookmark: heading_8]5.1 显示界面
[image: ]
图 7 界面显示
①为发送指令给激光雷达，需要根据TF-LC02的说明书指令说明进行发送，如果此处不写指令就点②处的发送按钮则会提示“请输入55AA8100FA获取测距！”
②为发送指令的按钮
③为雷达测距的显示界面，距离值单位为mm；
注意：TF-LC02激光雷达需要触发测距指令之后才能回显距离值
[bookmark: heading_9]5.2 串口通信软件程序
串口通信原理：串口按位（bit）发送和接收字节
串口开发四部曲：打开串口，串口输入，串口输出，关闭串口
具体操作如下：
打开Android 开发工具AndroidStudio创建项目
引入 libserial_port.so;
将 SerialPort.java 复制到 android_serialport_api 下（目录需固定）
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设置串口名称
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初始化串口信息
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串口读取数据
[image: ]
串口写入数据
[image: ]
数据解析
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详细代码参考SerialPort

image5.png
Benewake TF-LC02

RK3568 Android JF£18.

TTLto USB.




image6.png
SIMFSs TTLto USB | RK3568 AndroidJf &4
Benewake TF-LCO27E S

4 s MEME-VCC  RX
3 RX mE@-33v  TX
1 3.3V, vce
2 GND
GND GND




image7.png
SerialPortDemo

AN

EATMERME : 8888mm

EATMEEM :





image8.png
> W arm64-v8a

i libserial_port.so
> I armeabi-v7a
> I mips
> mx86
v Mmsrc
> I androidTest
v I main
v ujava
v BE android_serialport_api
© SerialPort
v BE com.imstlife.serialportdemo

© Data
® FloatBufferUtil

O Omamdvy
v @ SerialAdapter
£ ViewHolder
v BEres
> B drawable
> B drawable-v24




image9.png
.
"/dev/ttysa";//FABMBEOS

i
String serialPath





image10.png
11MaEROES
@0verride
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
sendEt = findViewById(R.id.send_et);
try {
mSerialPort = new SerialPort(new File(serialPath), baudrate: 115200, flags: 0);//AUERE=RE
outputStrean = mSerialPort.getOutputStream();// FTFHALT
inputStrean = mSerialPort.getInputStrean();// #TFHEIA
readThread = new ReadThread();//FTE&i2 MR
readThread.start();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
Log.d(TAG, msg: "iisil F#{EE" + e.getMessage());
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byte[] buffer = new byte[1024];//&EhEin
private class ReadThread extends Thread {
@verride
public void run() {
super.run();
while (!isInterrupted()) {
int len;
try {
len = inputStream.read(buffer, off: 8, buffer.length);//iXBEEEURKENlen=9
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

len = 0;
}
if (len > 0) {
try {
onDataReceived(buffer, offset: 8, len);
Log.i(TAG, msg: "EHUNE buffer = " + BURTER);

Thread. sleep( millis: 8) ;
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
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[IFEEEATN, HAFRELRASIES: RB5A 04 01 5F; 3H5A 07 01 V1 V2 V3 SU
public void sendData() {
String sendStr;
if (sendEt.getText().toString().equals("")) {
sendStr = "ABC";
} else {
sendStr = sendEt.getText().toString();
}
if(TextUtils.isEmpty(sendstr)){
Toast.makeText( context: this, text: "i##iAJ5455AAB100FAFKENIEE! ", Toast.LENGTH_SHORT) .show();}
try {
outputStream.write(FloatBufferUtil.hexStringToBytes(sendstr));
Log.d(TAG, msg: "Ei4HRE" + sendStr);
} catch (Exception e) {//fEXBHMEHT
e.printStackTrace();
Toast.makeText(this, e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
Log.d(TAG, msg: "AiE#iE S#{SE" + e.getMessage());





image13.png
@SuppressLint("NotifyDataSetChanged") -
private void setSignal(String signal) {
int dist;//EARMERE
if (1listString.isEmpty()) {
listString.clear();
}
for (int i = 0; i < signal.length(); i++) {//FHEEUREIHE
if 1%2==0)f
Log.d(TAG, msg: "ji¥ data = " + signal.substring(i, i + 2));
listString.add(signal.substring(i, i + 2));
b
}
Data data = new Data();
dist = Integer.parseInt( s listString.get(4) + ListString.get(5), radix: 16);////sREBRBRINTRE, radixmitsl , MERFHHKEM:
data.dist = dist; .
Log.d(TAG, msg: "RRAT%IE THRMIESE 16#4%08 = " + ListString.get(4) + ListString.get(5) +|" , +#H#UE dist = " + dist);
datalist.add(data);
runOnUiThread(new Runnable() {
@0verride
public void run() {
serialAdapter.notifyDataSetChanged();
rv_item.scrollToPosition(serialAdapter.getItemCount()-1);

b;
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